차선분리대

(주)로 드 텍

대구광역시 달성군 다사읍 서재로14길 6-11

TEL: 053)593-8833  FAX: 053)593-0054

무단횡단 금지시설

1.  적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 규격은 도로를 무단횡단하는 보행자들이 많은 시내도로나 불법 U-turn구간,

학교통학로 주변에 설치하여 교통사고를 미연에 방지토록 설치하는 무단횡단    금지시설 제품을 구입함에 있어 제품의 재질, 형상, 규격, 품질시험, 설치기준에    대하여 규정한다.

1.2. 분 류

무단횡단금지시설(모델)은 아래와 같이 분류한다.

순번	물품식별번호	모델명	단위	규격(mm)	명칭	비고
1	23492050	RH2257	경간	H970×L3,000	무단횡단금지대	우레탄
2	24206758	RH2258	경간	H970×L2,000	무단횡단금지대	우레탄
3	24964323	RH2259	경간	H900×L2,700	무단횡단금지대	우레탄

2. 적용자료 및 문서

2.1 도로안전시설 설치 및 관리지침(무단횡단 금지시설편)

(국토해양부 2012. 11. 제정)

2.2 RS-FITI-2010-032 : 도로안전시설용 시선유도봉 KS M 3824 시험방법

2.4 반사지 : KS A 3507 산업 및 교통안전용 재귀 반사시트

3. 필요조건

3.1 재료

순번	식별번호	규격명	규격치수 (mm)	재료	재질	중량	주재료 공급자	원산지
1	23492050	RH2257	3000×900	지주	폴리우레탄	2.2㎏	로드텍	한국
				가로봉	하이샤시	1.8㎏	통화산업
				반사지	고휘도	10g×6 290x70m/m	정한ST

3.2 형태

RH2257

3.3 제조 및 가공

3.3.1 차선분리대는 연질의 고탄력 폴리우레탄, 폴리에틸렌을 사출기를 이용하         여 원통형, 원형봉 형태로 사출 제조한다.

3.3.2 고휘도반사지 접착시에는 공기가 들어가지 않게 밀착되게 부착한 후 벗겨         지지 않도록 고주파 접착 처리한다.

3.3.3 재질은 상온에서 변형이 없어야 하고 내구성이 뛰어나야 하며, 유지 관리         가 용이하여야 하고 차량 충돌 시 충격을 최소화 하여야 한다.

3.3.4 반사지는 외부 충격에 쉽게 떨어지거나 파손되지 않아야 한다.

3.3.5 시공완료 후 반사지 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 차선분리대의 몸체는 차량충격에 대해 복원성을 가지는 재료 및 구조이여         야 한다.

3.4.2 상온에서 변형이 없어야 하고, 직사광선 강우강설 등 기후에 대한 내구성         이 뛰어나야 한다.

3.4.3 표면을 광택처리 하여 먼지 등 이물질이 잘 붙지 않아야 한다.

3.4.4 충돌시 차량에 충격을 가하지 않도록 충분한 연성을 가져야 한다.

3.4.5 야간에 운전자가 쉽게 판별할 수 있도록 흰색 또는 황색 고휘도 반사지를         원칙으로 한다.

3.4.6 고휘도반사지는 외부 충격에 쉽게 떨어지거나 파손되지 않아야 한다.

3.4.7 금지대를 도로면에 고정시키는 앵커의 재질은 녹방지 및 내구성이 좋은          아연도금제 스크류볼트로 사용하여 유지보수 시 교체가 용이하도록 해야         한다.

3.4.8 Post(지주)의 재질은 내구성이 좋은 폴리우레탄 또는 합성수지(HDPE) 사        용하며, 횡단금지대는 잘 깨어지지 않는 합성수지(하이샤시)제로 제작한다.

3.5 마감 및 외관

3.5.1 지면에 세워지는 지주와 볼트에 의해 지면에 견고하게 세워주는 베이스를          기본 구성으로 횡방향 부재로 구성한다.

3.5.2 규제봉의 받침대는 차량과의 접촉에 의해 변형되지 않도록 도로면에 확실         하게 고정될 수 있는 구조이어야 한다.

3.5.3 제품은 육안으로 판별했을 때 제품에 긁힘이나 균열이 발생되어서는 안          된다.

3.5.4 제품은 육안으로 판별했을 때 반사지 위에 분열, 기포, 변형, 또는 오점          등이 발생되어서는 안 된다.

3.5.5 제품의 외관은 3.2형태와 같다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

제작 도면에 따른 완제품의 규격 검사에서 샘플링의 20%이상의 불량이 발생     하면 1차에 한하여 배수의 검사를 하며 역시 불량으로 판정되면 전부 불량으     로 한다.

4.1.2 외관검사

외관상 흠집이나 광택도, 기형, 수직도등 검사

4.1.3 구조검사

각 취부구 및 체결부위, 체결상태등 검사

4.2.8 검사방법

- 반사성능 시험방법은 KS A 3507에 따른다

- 인장강도 시험방법은 KS M 3824에 따른다.·

- 신장율 시험방법은 KS M 3824에 따른다.

- 인열강도 시험방법은 KS M 3824에 따른다.

지주의 품질 기준

구 분	항 목	단 위	평가기준	시험방법
몸체 성능	인장강도	MPa	27 이상	KS M 3824
	인장신도	%	500 이상	KS M 3824
	인열강도	N/cm	700 이상	KS M 3824
	경 도	Shore A	85 이상	KS M 3824
	굴곡압축	Angle	10° 이내	-
	내후성(변색도)	[eqn: rm TRIANGLE E _{ab} ^{*}]	7 이하	-
	내충격	균열	3cm 미만	-
		Angle	10〫 이내

인장강도, 신장률, 인열강도, 경도시험은 KS 시험법에 따라 시험하고 굴곡압축시험 및 내후성(변색도), 내충격 시험은 다음의 평가기준을 적용한다.

항목	구분	내용
굴곡 압축 시험	시험목적	‧타이어에 눌려 부러지지 않는 연성 기준 마련
	시험방법	‧일반 만능시험기(압축 및 인장시험기)에 특수 지그를 장착하여 타이어에 밟히는 상황 모사
	평가방법	‧고온 : 70〫 C, 2시간 ‧압축하중 : 5000N ‧평가시료 : 3개	‧저온 : -30〫 C, 2시간 ‧압축시간 : 60초, 3회반복
	평가기준	‧회복정도 : 60초 이내 회복, 초기상태의 10〫 이내
내후성 (변색도) 시험	시험목적	‧본체의 탈색 및 변색에 대한 내후성 기준 마련
	시험방법	‧반사지가 포함된 시료를 채취하여 조광 후 재질의 변색도 측정
	평가방법	‧광원 : 제논아크램프 0.35W/m2@340nm ‧블랙패널온도 : 63〫 C ‧상대습도 : 50% ‧노출싸이클 : 102분 조광, 18분 분무조광 ‧시험시간 : 500시간
	평가기준	‧본체 재질 변색도 : [eqn: rm TRIANGLE E _{ab} ^{*}] 7 이하
내충격 시험	시험목적	‧본체의 파손 및 회복성능에 대한 내충격성 기준 마련
	시험방법	‧타격속도 30km/h 이상인 장비로 범위내의 온도 및 습도조절이 가능한 챔버내에서 시험체를 반복적으로 타격하여 충격을 가함
	평가방법	‧고온 : 50〫 C ‧습도 : 50% ‧타격속도 : 30km/h ‧타격횟수 : 500회 ‧시험체 수 : 3개 이상	‧저온 : -20〫 C ‧타격속도 : 30km/h ‧타격횟수 : 500회 ‧시험체 수 : 3개 이상
	평가기준	‧재질의 손상여부 : 3cm 미만의 균열, 초기상태의 기울기 10〫 이내

반사지의 반사성능은 KS 시험법에 따라 시험하고, 그 결과가 다음 값 이상이어야 한다.

구분	관측각	입사각	반사성능(흰색) (cd/m2)/lx	반사성능(노란색) (cd/m2)/lx	시험방법
반사지 반사성능	0.2°	-4°	250	170	KS M 3507
		+30°	150	100
	0.5°	-4°	95	62
		+30°	65	45

반사지의 내구성 시험, 내후성(반사성능) 시험은 다음 시험방법과 평가기준을 적용한다.

항목	구분	내용
내구성 시험	시험목적	‧반사지의 파손, 탈락에 대한 내구성 기준 마련
	시험방법	‧상온에서 충격후 반사지 파손된 반사지의 면적 산출
	평가방법	‧온‧습도 조건 : 표준상태 20〫 C, 상대습도 : 65% ‧충돌휫수 : 300회 ‧평가시료 : 3개
	평가기준	‧반사지 파손정도 : 초기면적 대비 80%이상
내후성 (반사 성능) 시험	시험목적	‧반사지의 반사성능에 대한 내후성 기준 마련
	시험방법	‧반사지가 포함된 시료를 채취하여 조광 후 반사지 반사성능 측정
	평가방법	‧광원 : 제논아크램프 0.35W/㎡@340nm ‧블랙패널온도 : 63〫 C ‧상대습도 : 50% ‧노출싸이클 : 102분 조광, 18분 분무조광 ‧시험시간 : 500시간
	평가기준	‧반사지 반사성능 : 초기값 대비 80% 이상, 반사지 외관‧접착력 육안평가

5. 포장 및 표시

5.1 포장 : 낱개 포장

포장은 운반도중 유동으로 제품의 손상, 유실을 방지하기 위하여 덮개로 씌      워준다.

5.2 표시

표시는 포장이 된 경우 포장면에 품명, 치수, 제조자명 등을 표시함.

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도

무단횡단 금지시설은 도시부 도로의 중앙분리대 내에 설치하는 차량방호울타리와 유사하지만 차량방호기능이 없는 시설로서, 보행자의 무단횡단과 차량 및 이륜차의 불법유턴으로 인한 교통사고를 예방하고, 야간 및 악천후 시 운전자의 시선을 유도하기 위해 설치하는 시설이다.

6.2 발주재원

제품 카탈로그 및 규격서 에 따른다.

6.3 기타 참고사항

6.3.1 제품문의 대표전화 : (주)로드텍 Tel.053-593-8833