무단횡단금지대 시방서 (RH2254)

1. 목 적

본 시방서는 도로를 무단횡단 하는 보행자들이 많은 주요 도로나, 학교주변 및 통학로에 설치하여, 교통사고를 미연에 방지토록 설치하는, 무단횡단금지대의 시공이 확실하고 안전하게 설치되며, 지속적인 유지관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 시방서는 규제봉(탄력봉)을 이용한, 무단횡단금지대의 시공설치 및 유지관리에 적용한다.

3.제품의 규격

□. 규격(1경간)  - 횡단금지대 : □48 □ 길이 2,000□ □ 높이 370□.

- 지 주 : □80□ □ 750□ □ 2개.

- 지주와 지주사이의 거리(센터 기준) : 1,250□.

- 재질 : 폴리우레탄 합성수지.

- 시선유도표지 : 황색양면 □100□ 델리네이트 1조.

- 반사체가 부착된 차선규제블록.

4. 시공방법

가. 안전조치

1. 시공시 반드시 충분한 안전시설 및 신호수를 양쪽에 세우고 원활한 교통 소통과 안전사고 예방에 만전을 기해야 한다.

2. 일반도로에 있어서는 운전자뿐만 아니라, 보행자의 안전을 위한 조치도 취해야 한다.

나. 시공

1. 시공자는 시공 전에 설치될 지점을 정확히 확인하고, 설치될 장소의 이물질을 깨끗이 제거한다.

2. 첫 번째 설치구간부터 지주를 설치위치에 놓고, 볼트구멍 위치를 표시한다.     3. 지주간의 거리는 1,250□로 하고, □14□ 드릴로 110□ 깊이로 천공 한다.         이때 지주와 중앙선이 일직선이 되도록 주의한다.

지주와 지주 중앙에 반사체가 부착된 차선규제블록을 같이 설치한다.

4. 에어로 천공부위의 이물질을 제거한 후, 에폭시를 붓는다.

5. 지주를 볼트구멍과 일치시켜 꽂은 후, 바닥을 밀착시킨다.

6. 둘째 지주의 중심에서 750□되는 지점에서, 다시 새로운 경간을 시작             한다.

7. 지주를 고정시킨 후, 양쪽 옆 날개와 가운데 연결봉을 끼우고 고정시킨다.

8. 몸체가 완성되면, 케릭터와 경고문안을 파이프용 고정구를 사용하여 부착시         키고, 시선유도표시도 부착한다. 이때 케릭터와 문안은 교대로 설치한다.

9. 1경간은 2m로 하고, 경간의 끝부분에서 다음 경간의 시작점 사이에는 5□         의 공간을 두는 것을 원칙으로 한다.

10. 중간 연결봉에는 경고문안과 그림 등을 인쇄하여, 상부에 고정시켜 보행          자로 하여금 경각심을 갖게 한다.

11. 시공 후 주변을 정리하고, 지주에 뭍은 흙, 먼지 등 오물을 깨끗한 천으로          닦아 준 후, 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이, 설치되었는가의 여부          를 확인한다.

12. 기타 시공시 발생되는 문제는, 감독관에게 보고 후 그 지시에 따른다.