차  광  판  시  방  서

(RH - 2060A)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  중앙분리대 가드레일용

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ (메탈크릴수지)

3. 몸    체  :  폴리에틸렌수지

4. 규    격  :  600㎜ × 350㎜

5. 지    주  :  아연도금 강관

◉  시  공  방  법

1. 시공 중 반드시 안전시설과 신호수를 양면에 세워 교통소통을 원활히       하고, 시공자의 안전에 유의 하여야 한다.

2. 설치높이는 노면에서 차광판 상단 부까지 1.4M로 하고, 설치거리는 4M      간격을 원칙으로 하되, 도로여건에 따라 적절하게 조절할 수 있다.

3. 중앙분리대에 차광판 하단 부를 밀착시키고 밴드의 간격을 맞추어 조립      하되, 틀어짐의 여부를 관찰하면서 고정 볼트를 단단히 조여 준다.

4. 시공 후 차광판이 바로 서 있는지 확인하고 반사체 표면에 묻은 흙, 먼      지 등을 깨끗한 천으로 닦아 준다.

5. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와       설치 후 현장복구가 제대로 되었는지를 확인한다.

6. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

가드레일에 의한 설치

차  광  판  시  방  서

(RH - 2060B)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  중앙분리대 옹벽용

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ (메탈크릴수지)

3. 몸    체  :  폴리에틸렌수지

4. 규    격  :  600㎜ × 350㎜

◉  시  공  방  법

1. 시공 중 반드시 안전시설과 신호수를 양면에 세워 교통소통을 원활히       하고, 시공자의 안전에 유의 하여야 한다.

2. 차광판 시공간격을 맞추어 표시하고, 차광판의  설치높이는 노면에서        차광판 상단부까지 1.4M로 하고 설치거리는 4M간격을 원칙으로 하되       도로여건에 따라 적절하게 조절할 수 있다.

3. 시공간격 표시에 맞추어 드릴작업을 한 후 앵커볼트를 설치한 후 차광       판(RH-2060B)을 앵커볼트와 잘 맞추어 고정 볼트로 단단히 조여 준다.

4. 시공완료 후 차광판이 바로 서 있는지 확인하고 반사체 표면에 묻은         흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

5. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와        설치 후 현장복구가 제대로 되었는지를 확인한다.

6. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

옹벽에 의한 설치